Resonanz Frequenzen:

1    2     3    4     5     6      7      8

39  77  115 153 192 230 268  306
35  69  104 138 172 207 241 276

67 133  199 265 331 397 464 530    
Und was kann ich jetzt damit anfangen? 
Schau Dir die Resonanzfrequenzen an. Wenn Du eine Frequenz siehst, die mehrmals vorkommt, oder mehrere Frequenzen, die dicht beieinander liegen, kannst Du davon ausgehen, hier auf besonders starke Resonanzen oder sogar stehende Wellen zu treffen. Die problematischen Frequenzen sind dabei meist eher tief angesiedelt. Dabei gilt die Faustregel, je höher die Nummer der Obertonreihe (1-8), desto geringer sind die Auswirkungen der entsprechenden Frequenzen. Behelfen kann man sich hier mit auf die problematischen Frequenzen abgestimmten Absorbern.     
Nachhallzeiten:

125Hz       250Hz     500Hz     1kHz     2kHz     4kHz
6.87sec     6.87sec  4.35sec   4.3sec  3.87sec 3.12 sec
Der Hallradius für diesen Raum beträgt 0.91 m, d.h. in dieser Entfernung von der Schallquelle ist der Schallpegel vom Direktsignal und der des Diffusschalls gleich laut.  (Auf 1kHz bezogen.)     

